**KARTA TECHNICZNA**

**ZNAK AKTYWNY D-6**

Obudowa znaku **aktywnego d-6 animowanego** wykonana ze stali ocynkowanej, a jej tło oblepiono folią odblaskową II gen.  Animacja stworzona została z diod LED w kolorze żółtym, zasilanych za pomocą instalacji 230V (z regulatorem i sterownikiem) lub 12 V (baterie słoneczne, sterownik, zasilacz).

Nowoczesny system zasilania **znaku aktywnego d-6** pozwala na zamocowanie go w sposób, który pozwoli na zaoszczędzenie energii elektrycznej. Do zasilania baterii słonecznych, potrzebny będzie regulator napięcia oraz sterownik FL-X2. Produkt mocowany jest za pomocą uchwytów krawędziowych.



