Ogłoszenie nr 500020154-N-2017 z dnia 29-08-2017 r.

Miasto i Gmina Chodecz: „Przebudowa-odbudowa drogi gminnej Zalesie – Kubłowo - Przysypka nr 191354 C w km 0+000 do 1+600 gmina Chodecz”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak
Numer ogłoszenia: 550749-N-2017

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Miasto i Gmina Chodecz, Krajowy numer identyfikacyjny 91086683800000, ul. ul. Kaliska  2, 87860   Chodecz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 848 070, e-mail inwestycjechodecz@op.pl, faks 542 848 070.
Adres strony internetowej (url): www.chodecz.pl

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

„Przebudowa-odbudowa drogi gminnej Zalesie – Kubłowo - Przysypka nr 191354 C w km 0+000 do 1+600 gmina Chodecz”

**Numer referencyjny***(jeżeli dotyczy):*

In.272.46.2016

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminna Nr 191354 C Zalesie – Kubłowo –Przysypka na odcinku 1600 mb. Po zrealizowaniu robót droga nie zmieni swego przeznaczenia lecz będzie podniesiony poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfort użytkowników poprzez realizację: - przebudowę jezdni; - przebudowę zjazdów do posesji; - wykonanie umocnienia poboczy; - roboty konserwujące w istniejących rowach. Droga charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi: - przekrój dla klasy dróg – L ( Lokalna); - kategoria ruchu KR 1; - prędkość projektowana – 50 km/h; - szerokość jezdni – 3,0 m; - szerokość umocnionych poboczy – 2\* 1,0 m . Układ Konstrukcyjny 1) Konstrukcja jezdni - Warstwa ścieralna AC 11 S wg WT2 2010r gr. 3 cm - Warstwa wiążąca AC 11W wg WT2 2010r gr. 3 cm - Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm zgodnie z PN-EN 13242 i WT 4 2010r ; min nośność E2 ≥ 130 MPa i I0 ≤ 2,2 gr 5 cm - Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm zgodnie z PN-EN 13242 i WT 4 2010r ; min nośność E2 ≥ 130 MPa i I0 ≤ 2,2 gr 15 cm - Warstwa odsączająca wykonana z pospółki o WSP wodoprzp. K10 8 m/d i Is≥1,0 grubości 15 cm. - Sprofilowane i zagęszczone podłoże zgodnie z PN-S-02205, min nośność E2 ≥80Mpa Is≥1,0. 2) Konstrukcja poboczy na szerokości 0,5 m na stronę: - Warstwa nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 0/31,5 wg WT 4 2010r grubości 6 cm - Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm zgodnie z PN-EN 13242 i WT 4 2010r ; min nośność E2 ≥ 130 MPa i I0 ≤ 2,2 gr 5 cm - Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm zgodnie z PN-EN 13242 i WT 4 2010r ; min nośność E2 ≥ 130 MPa i I0 ≤ 2,2 gr 15 cm - Warstwa odsączająca wykonana z pospółki o WSP wodoprzp. K10 8 m/d i Is≥1,0 grubości 15 cm. - Sprofilowane i zagęszczone podłoże zgodnie z PN-S-02205, min nośność E2 ≥80Mpa Is≥1,0 3) Konstrukcja zjazdów - Warstwa jezdni z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm zgodnie z PN-EN 13242 i WT 4 2010r ; min nośność E2 ≥ 130 MPa i I0 ≤ 2,2 gr 20 cm - Warstwa odsączająca wykonana z pospółki o WSP wodoprzp. K10 8 m/d i Is≥1,0 grubości 10 cm. - Sprofilowane i zagęszczone podłoże zgodnie z PN-S-02205, min nośność E2 ≥80Mpa Is≥1,0.

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**
**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 45233120-6

**Dodatkowe kody CPV:** 45233142-6

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

|  |
| --- |
|  |
|  |
| **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 23/08/2017 **IV.2) Całkowita wartość zamówienia** **Wartość bez VAT** 452312.52 **Waluta** PLN **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH** Liczba otrzymanych ofert:  5 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0 **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA** Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: takNazwa wykonawcy: Invest Development Sp. z o.o. Email wykonawcy: k.knapinska@molewski.eu Adres pocztowy: ul. Kaliska 11 Kod pocztowy: 87-860 Miejscowość: Chodecz Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: takWykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nieWykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nieNazwa wykonawcy: Molewski Sp. z o.o. Email wykonawcy: Adres pocztowy: Kod pocztowy: Miejscowość: Kraj/woj.: Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: takWykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nieWykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM** **Cena wybranej oferty/wartość umowy** 599993,31 Oferta z najniższą ceną/kosztem 599993,31 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 890739,43 Waluta: PLN **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa** Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nieWartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: **IV.8) Informacje dodatkowe:**  |

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.