
**KARTA TECHNICZNA**

AZYL DROGOWY SEGMENTOWY

Azyl drogowy dla pieszych modułowa konstrukcja prefabrykowana wyspy, przykręcanY bezpośrednio do jezdni przy pomocy śrub i kołków rozporowych. Barwa czerwona z białym pasem zewnętrznym na obwodzie i elementami odblaskowymi, co pozwala dojrzeć wysepkę nawet z daleka.  Zastosowanie trzech elementów azylu pozwala na dowolne formowanie kształtu i wielkości. Ich konstrukcja pozwala na wielokrotny montaż i demontaż. Zaślepki na otworach montażowych uniemożliwiają korozję śrub montażowych oraz zabezpieczają przed zabrudzeniem. System stopek w dolnej części azylu umożliwia ich bardzo dobre dopasowanie do podłoża. Wybrania w bocznych ściankach pozwalają na bardzo dokładne dopasowanie do siebie poszczególnych elementów przez co można zminimalizować szczeliny mogące powstać pomiędzy elementami.

Wykonany jest z elementów (gumopochodnych) lub tworzyw sztucznych.

Wymiary śrub  ø14x 180/210mm

[](http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjFs5fy9YrSAhWLCSwKHYXTB5oQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.efektar.pl%2Fazyle.php&bvm=bv.146786187,d.bGs&psig=AFQjCNEDGWQ86pBIYySZTN3anHrClL26UA&ust=1487000649675620)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymiary | Element narożny | Element skrajny | Element środkowy |
| Długość | 500mm | 500mm | 500mm |
| Szerokość | 500mm | 500mm | 500mm |
| Wysokość | 100mm | 100mm | 100mm |
| Promień | 500mm |  |  |